臺東縣消防局112年火災統計分析報告
壹、火災發生次數
112年本縣火災發生305次數次，與111年195次比較，增加次110件，112年A1、Á2類火災20件，111年A1、A2類火災11件，增加9件，折線圖分析（如圖1）。

圖1.112與111年火災發生次數比較
貳、火災死亡人數
112年本縣轄內火災死亡人數5人，與111年1人比較，增加4人(圖2）。

	圖2. 112與111年火災死亡人數比較



參、火災受傷人數
112年火災受傷人數為2人與111年受傷人數2人比較，受傷人數無增減（如圖3）。

圖3. 112與111年火災受傷人數分析圖
肆、財物損失
112年火災財物損失29452仟元，與111年損失11191仟元比較，增加18261千元（如圖4）。
	

	圖4. 112與111年火災財物損失比較分析圖


伍、火災發生處所分析
112與111年火災發生處所分類比較，其中空地增加104件最多，增加幅度最大，主因係火災件數增加（如圖5）。

圖5. 112與111年起火處比較分析表
陸、112年火災發生時段分析
112年火災發生時段以12時到15時及15時到18時發生率最高，合計約占43.2%； 03時至06時火災發生率約2.9%，為發生率最低時段（如圖6）。
	


圖6.112年火災發生時段比較分析
柒、火災發生地點分析
火災發生地點以臺東市區為最多144次為最多，占47.2%（如圖7），顯示市區發生火災之比例最高，研判因市區人口稠密度較其他鄉鎮高許多有相當關係。

圖7.112年火災發生地點分析圖
捌、火災起火處所分析
臺東縣112年發生之305件火災，以空地178件最多，其中大多為無種植經濟作物位置雜草、廢棄物火災如圖8
  
圖8. 112年火災起火處所比較分析圖
玖、建築物火災發生場所分析
[bookmark: _GoBack]臺東縣112年發生之305件火災，其起火場所建築物類火災88件中，以獨立住宅用途建築物發生之比率最高43件(占建築物類火災發生數88件之48.8%)，其次為倉庫20件(占建築物類火災發生88件之22.7%)如圖9，非建築物類217件中，其他大多為雜草、廢棄物186件，車輛火災18件，其他13件如如圖10。
   
圖9. 112年火災發生場所分析圖

圖10. 112年火災類型統計表
拾、火災發生原因分析
112年火災主要肇因，以燃燒雜草垃圾154次最多，電氣因素40次第二（如圖11），與111年比較，其中以燃燒雜草垃圾案件減少87件幅度最大（如圖12）。

圖11.112火災起火原因分析圖

圖12.112與111年起火原因比較分析圖
拾壹、建築物火災原因及場所類型分析
臺東縣111年建築物火災案件共88件，其中電氣火災36件占總件數40.9%比例最高，其次為爐火不慎15件，占總件數17%如圖13

圖13.112年建築物起火原因分析圖
拾貳、火災預防:
1、 本期發生火災305件次，扣除其他(大多為無財損之雜草廢棄物火災)外，起火場所以建築物類火災88件比例為最高(如圖10)，其中又以獨立住宅用途43件(如圖9占建築物類火災發生數88件之48.8%)，故火災仍以住宅發生率最高，建議仍應針對轄內住宅加強防火宣導，及宣導民眾安裝住宅用警報器，以減少火災發生。
2、 本期建築物火災起火原因以電氣發生36件約占40.9%比例最高，其次為爐火不慎15次占約17%，下列針對電氣、爐火不慎火災主因分項探討，提供本縣防火宣導大隊及本局同仁參考，並利用居家訪視及防火宣導時機多向民眾宣導正確觀念，尤其針對轄內老舊建築物應列為首要目標:
1、電氣火災之相關因應措施:
(1) 延長線使用不當
本年度延長線電源線短路比例較高，延長線在住家使用率相當高，但是民眾常常會因疏於注意，將延長線綑綁、長期被重物重壓、轉折，或是同一延長線使用過多電器，上述都會使得其披覆受損影響其絕緣性，進而發生電線短路情形發生，建議盡可能減少延長線使用，如真要使用建議購買含有安全裝置之延長線，增進使用上安全性降低該類火災發生機率。
(2)配線老舊發生短路
經本局火災現場勘查經驗，發現許多建築物尤其鐵皮建築，其電源配線常未使用PVC管套管保護，導致電源線披覆較易裂化，電線因外在環境溫度溫差、重壓、動物啃咬等造成絕緣裂化，故應注意電源線鋪設線徑、及套管保護等等，以確保電源線披覆絕緣性降低短路機會。
(3)加強居家防火區劃
火災發生需可燃物燃燒，電線短路火星火花系引燃木質材料裝修，才能造成火災，故如需裝修應盡可能使用耐燃裝修材料如矽酸鈣板、耐燃窗簾等，另居家環境應保持清潔減少可燃物堆積，如此便能降低火災發生。
2、爐火不慎相關因應措施:
(1)使用爐火烹飪時，應避免離開現場，如因處理急事必須離開時，應將爐火及瓦斯關閉才能離開。
(2)廚房應備有滅火器具及設置住宅用警報器，並預留人員逃生動線或避難器具，在遇有火災發生時能即時發出警報，增加避難逃生應變時間，並做初期滅火有效抑制火勢擴大延燒，切忌勿使用水去撲滅火勢。
(3)廚房排油煙通風管內之油垢由於不易清洗，為減少管道內油垢起火，除了加裝鐵絲紗罩降低油脂進入之外，亦可定期更換管道，以防止發生管內油垢受熱起火情形。
(4)瓦斯管路應定時檢查維修，如發現橡皮管有龜裂或破損之情形時，應立即換新以避免瓦斯漏氣，並可加裝自動遮斷瓦斯調整器以避免管線破損漏氣情形。如廚房瓦斯洩漏時，應將門窗小心開啟以保通風，且勿開啟或關閉電器開關，避免產生火花造成氣爆現象。

112與111年死亡人數比較表
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111年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	531	5872	419	80	323	852	469	245	520	55	1029	796	112年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2228	936	652	3493	2976	155	3401	34	397	73	434	14673	111、112年火災起火處分析表
111年	客廳	餐廳	臥室	廚房	浴廁	庭院	工寮	陽台	倉庫	空地	作業區	教室	路邊	墓地	辦公室	騎樓	樓梯間	神壇	停車場	機房	8	0	9	15	3	7	5	6	17	74	2	0	23	7	1	2	2	4	0	0	112年	客廳	餐廳	臥室	廚房	浴廁	庭院	工寮	陽台	倉庫	空地	作業區	教室	路邊	墓地	辦公室	騎樓	樓梯間	神壇	停車場	機房	15	4	14	14	2	10	3	1	19	178	0	1	20	13	0	1	1	0	0	2	112年火災時段分析
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縱火	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	交通事故	易燃品自燃	其他	掃墓	3	16	4	19	40	2	5	9	154	8	4	1	19	2	2	1	3	13	縱火 爐火 烹調 敬神掃墓祭祖 菸蒂 電氣(器) 玩火 施工不慎 燃放爆竹 因燃燒雜草垃圾 車輛電氣因素 車輛機械因素 機械設備 遺留火種 烤火 交通事故 易燃品自燃 其他 掃墓	縱火	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	交通事故	易燃品自燃	其他	掃墓	3	16	4	19	40	2	5	9	154	8	4	1	19	2	2	1	3	13	112與111年起火原因比較分析圖
111年 	縱火	交通事故	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	掃墓	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	原因不明	易燃品自燃	其他	4	1	15	8	0	19	30	4	6	9	67	2	10	3	6	1	1	3	6	112年	縱火	交通事故	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	掃墓	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	原因不明	易燃品自燃	其他	3	2	16	4	13	19	40	2	5	9	154	8	4	1	19	2	0	1	3	112年建築物火災原因分析
縱火	爐火 烹調	敬神祭祖	菸蒂	電氣(器)	遺留火種	燃放爆竹	玩火	機械設備	施工不慎	燃燒雜草垃圾	瓦斯漏氣爆炸	烤火	3	15	1	11	36	9	1	2	1	4	4	1	112與111年火災件數比較
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