表10 公共危險物品一般處理場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善  □符合15-1條免設
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足  □其他(說明：　    )
	13條

	
	□保留空地


	□符合規定  □既設場所免改善  □符合15-1條免設
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　           　　　　　　　　　　　　   )
	14條

	
	□處理設備四周保留空地及固定
	□符合規定
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □固定不當  □其他(說明：　 　)
	15-1條 3項3.4款

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□不得設於地下層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設於地下層  □其他(說明：　　　                        )
	15條1項1款、15-1條1項、2項、 3項1款

	
	
	□牆      □樑
□柱      □地板
□樓梯    □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當
□其他(說明：　　　　　　             　　　　　　　　　 )
	15條1項2.3款、2項1.3款、15-1條 1項、3項2款.4款1目

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形
□其他(說明：　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　 )
	15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條 1項、3項4款2目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　　　                　　　　　)
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　　　　   　　    　　　　　　 )
	15條1項6.7款、15-1條 1項、3項5款

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　          )
	16條1項1款

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：                )
	16條1項1.2款

	
	設備安全裝置
	□防止溢漏或飛散設備
□測溫設備
□不直接用火加熱構造
□壓力計
□壓力安全裝置
□消除靜電裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　　                            )
	16條1項3-7款

	
	□電動機
□幫浦設備
□安全閥
□管接頭
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置位置不當  □拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　                                      )
	16條1項9款

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測)
□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料
□其他(說明：　　　　　　　　　　   　　　　　　　       )
	16條1項8款

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  □其他(說明：　　   )
	19條
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