表5 公共危險物品室內儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離(槽與牆或槽與槽)
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □其他(說明：　　　　　　　　　　   　　      )
	33條1項2款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	構造
	建築物構造含幫浦室
	□儲槽應設於儲槽專用室
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□儲槽設於儲槽專用室以外  □儲槽專用室非一層建築物
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   )
	33條1項1款、2項本文、34條1項1款、2項本文

	
	
	□儲槽構造
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □破損  □腐蝕  □變形  □其他(說明：          )
	33條1項4.5款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	
	□牆     □樑
□柱     □地板
□樓梯   □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當
□其他(說明：　　　         　　　　　　　　　　　　　　  )
	33條1項11.12款、2項本文.1款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目、3款、4款1目之1.2、2項本文.1款、3項1款

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    )
	33條1項11.13.14款、2項、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目、3款、4款1目之3.4、2項、3項本文,2款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
□出入口門檻
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　                　　　　　　　　)
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   )
	33條1項15.16款.2項本文、34條1項本文.8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文.2目之2、2項本文、3項本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　 　　　 　     )
	33條1項17款、2項本文、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目、3款、4款1目本文、2項本文、3項本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
□防火閘門
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　　          )
	33條1項17款、2項本文、34條1項本文.7款、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2款1目.3款、4款1目本文.之5、2項本文、3項本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　            )
	33條1項6.7款、2項本文、34條1項本文.2款、2項本文

	
	□幫浦設備
	□符合規定
□不符合規定
□固定不良  □拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：      )
	35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目之1、2項本文、3項本文

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □管閥或蓋子拆除  □接地裝置拆除
□其他(說明：　　　　　  　 　　　　　　　　　　　　　　  )
	33條1項8款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	□閥
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：　 )
	33條1項9款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	□排水管
□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　       　　　　 　　　　)
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □拆除  □破損  □變形  □腐蝕
□其他(說明：　　　　　  　　　　　　　　　 　　　　　　  )
	33條1項10款、2項本文、34條1項本文、2項本文、36條

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  □其他(說明：　     )
	19條
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