            表6 公共危險物品室外儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足 □其他(說明：　　　　　　　　        　　　       　　　　　       )
	37條1款、 39條1款、40條

	
	□廠區境界線距離
	□符合規定  □既設場所免改善 □免設（無延燒之虞或設置防火牆、防火水幕）
□不符合規定
□距離不足 □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明：　　　　　       )
	37條　2款、40條

	
	□相鄰儲槽間距
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足 □其他(說明：　　　　　　　　　　　        　　　       　　       )
	37條　4款、39條1款、40條

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明：　　　　   　 )
	37條3.13款、39條2款.3款1目、40條

	構造
	儲槽構造
	□儲槽結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □破損  □腐蝕  □變形  □固定不當 □其他(說明：　　              )
	37條5-9款、39條1款、40條

	
	
	□防液堤(分隔堤)
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　　　   　　         　      　   　　　)
□不符合規定
□材質不當  □容量不足  □面積過大  □儲槽數量過多
□周圍道路寬度不足或影響通行        □與槽壁距離不足  □拆除
□破損      □龜裂      □防止洩漏或滲透構造拆除      □高度不足
□設置與儲槽無關或非消防用配管      □被配管貫通
□排水設備拆除或性能不良            □操作閥設置不當或未保持關閉
□洩漏檢測裝置拆除或損壞            □階梯拆除或損壞
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　              )
	37條19款、38條、39條4款、40條

	
	幫浦室構造
	□牆      □樑
□柱      □地板
□屋頂   
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明：   　               　)
	35條1項1款2目之1.2、39條3款本文

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：                  )
	35條1項1款2目之3.4、39條3款2.3目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施  
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定  
□既設場所免改善(說明：　　            　                 　　                  )
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　   )
	35條1項1款2目之5.3目、39條3款本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　 　　　                　 　　     )
	35條1項1款2目之6、39條3款本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　　                             )
	35條1項1款2目之6.7、39條3款本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
□侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備
□惰性氣體封阻設備
□冷卻或保冷裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　　　                                               )
	37條10款、11款、 39條1款、40條

	
	□幫浦設備
	□符合規定
□不符合規定
□固定不良  □拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：                         )
	37條13款本文、39條第3款本文、40條

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
  □設置位置不當  □洩漏  □管閥或蓋子拆除  □接地裝置拆除 □其他(說明：　      )
	37條12款、 39條1款、40條

	
	□投入口之防止雨水設備
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當  □拆除  □破損  □性能不良　□其他(說明：                         )
	37條20款、40條

	
	□閥
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當  □洩漏  □拆除  □破損  □性能不良 □其他(說明：　　　　　　     )
	37條14款、 39條1款、40條

	
	□排水管
□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　　　                   　　　　　　　　)
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □拆除  □破損  □變形  □腐蝕 □其他(說明：　　　　 )
	37條15.　17款、 39條1款、40條

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測)
□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明：　　　　　  )
	37條18款、40條

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當　□其他(說明：　                         )
	19條
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