表4 公共危險物品室外儲存場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　                                 )
	30條1款、31條本文

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　　　　　 　　　　　　　          )
	30條4.5款、31條本文

	構造
	□不潮濕、排水良好處
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□潮濕  □排水不良
□其他(說明：　　　　　　　                               )
	30條2款、31條本文

	
	□圍欄
	□符合規定
□不符合規定
□高度不當 □區劃面積不當 □間距不足 □構造不當 □拆除 □破損   □變形     □防止洩漏構造拆除或不當   □防水布固定裝置拆除或不當□其他(說明：　　      　　　　                                )
	30條3款、31條本文. 1-4款

	
	□架臺
	□符合規定
□不符合規定
□固定不良  □高度不當 □掉落防止措施不當  □拆除  □破損  □腐蝕
□其他(說明：　　　　　　　　　　  　                     )
	30條6款、31條本文

	
	□容器堆積
□分區儲存
	□符合規定
□不符合規定
□堆積高度不符 □分區儲存數量不符  □分區走道寬度不符  □堆有雜物
□其他(說明：　　　　　　                                 )
	30條7.8款、31條本文

	
	□排水溝
□分離槽
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □構造不當  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　　                             )
	31條5款

	設備
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當
□其他(說明：　　　　　　                                 )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

