表7 公共危險物品地下儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □其他(說明：　　　　　　　   　 　　         )
	41條1款1目.2-4款、42條1.3款、43條本文

	構造
	建築物構造含幫浦室
	□儲槽置於地下槽室
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□直接埋設地下  □固定不當  □其他(說明：　　　           )
	41條1款、42條2款、43條1款

	
	
	□槽室結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當□破損 □厚度不足□無適當防水措施□其他(說明：  )
	41條14款、42條3款、43條本文

	
	
	□儲槽結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明：  )
	41條5.6款、42條5-7款、43條本文

	
	
	□牆     □樑
□柱     □地板
□樓梯   □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當
□其他(說明：　　　                　　　　　 　　　)
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口□構造不當□拆除□破損□變形□其他(說明：   )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　　　         　　　　　　　　　)
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□其他(說明：　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　   )
	41條10款、42條1款、43條本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　　         )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　    　     )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
□防止可燃性蒸氣滯留措施
□洩漏檢測設備
□冷卻或保冷裝置
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　             　　　　　　　　　)
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □設置位置不當
□其他(說明：　　　　　　　　                             )
	41條7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款

	
	□幫浦設備
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　            　　　)
□不符合規定
□固定不良 □拆除 □破損  □性能不良  □電動機構造不符
□電線保護措施拆除或不良□防止電動機運轉升溫功能拆除或不良
□電動機自動停止功能失效□與儲槽法蘭接合不良 □未設於保護管內□檢測洩漏措施拆除或損壞  □其他(說明：　        )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □管閥或蓋子拆除  □接地裝置拆除
□其他(說明：　　　　 　　　　　　　    )
	41條9款、42條1款、43條本文

	
	□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　　 　　)
□不符合規定
□設置位置不當  □拆除  □破損  □洩漏  □變形  □腐蝕
	41條11.12款、42條1款、43條本文

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  □其他(說明：　   )
	19條

	簽章
	管理權人
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