表8 公共危險物品第一種販賣場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置、構造、設備
	□設於地面層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□未設於地面層
□其他(說明：　　　             　　                      )
	17條1款

	
	□牆       □樑
□柱       □地板
□屋頂     □天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當
□其他(說明：　　                                         )
	17條3款1-3目、4款2目

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形
□其他(說明：　　　　　　                　　　　　　　　 )
	17條3款4.5目、4款4目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□其他(說明：　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　   )
	17條4款3目

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　　　 　　　                            )
	17條4款5目

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當
□其他(說明：　　　　　　                                 )
	19條
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※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

